Załącznik nr 1

**Wykonanie i montaż dodatkowych okien otwieranych w oszklonej fasadzie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie   
ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa**

1. **Wykonanie 14 kpl**

1. Wykonanie okna uchylnego o wym. ok. 2000 x 1000,  
o skrzydle uchylanym do wewnątrz, wyposażonego w podwójny  
mechanizm zamykania GEZE OL90 z dźwignią ręczną,  
dostępną z poziomu posadzki (ok. 1,20m) **x 3 kpl.**

2. Wykonanie okna uchylnego o wym. ok. 1400 x 1000,  
o skrzydle uchylanym do wewnątrz, wyposażonego w podwójny  
mechanizm zamykania GEZE OL90 z dźwignią ręczną,  
dostępną z poziomu posadzki (ok. 1,20m) **x 14 kpl.**

1. **Montaż 14 kpl**
2. Montaż okna w fasadzie na I piętrze, od ulicy Broniewskiego  
   p. 101 i p. 102 z demontażem i ponownym montażem zacieniaczy  
   x **2 kpl.**
3. Montaż okna w fasadzie na I piętrze,  
   p. 113, p. 113A, p. 115 **x 3 kpl**
4. Montaż okna w fasadzie na II piętrze,

pomieszczenia po RSO **x 2 kpl.**

1. Montaż okna w fasadzie na II piętrze,  
   p. 211, p. 212 **x 2 kpl**.

5. Montaż okna w fasadzie na III piętrze,  
p. 300 **x 1 kpl.**

6. Montaż okna w fasadzie na parterze,  
p. 022 **x 1 kpl.**

7. Montaż okna w fasadzie na I piętrze,  
p. 127, p .128 **x 2 kpl.**

8.Montaż okna w fasadzie na parterze,  
p. 006, p. 008 **x 2 kpl.**

9. Montaż okna w fasadzie na III piętrze,  
p. 304, p. 320 **x 2 kpl.**