**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓwieNIA / SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SAMOCHÓD OSOBOWY – 1 szt.** | | |
| Marka ..................................................................................................................\*  Model....................................................................................................................\*  Producent: ............................................................................................................\*  \****wypełnia Wykonawca*** | | |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania** | **Parametry oferowane**  ***Wykonawca zobowiązany jest podać konkretne wartości, zakresy itp. oferowanych parametrów*** |
| 1. | Nadwozie typu Liftback, 5 – cio osobowe (liczba ta musi wynikać z homologacji). |  |
| 2. | Silnik o mocy min. 140 kW zasilany benzyną (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji). |  |
| 3. | Rozstaw osi min. 2820 mm. |  |
| 4. | Długość pojazdu min. 4860 mm. |  |
| 5. | Szerokość pojazdu min. 1840 mm. |  |
| 6. | Kolor czarny, brązowy lub szary metalizowany. |  |
| 7. | Lusterka, zderzaki i klamki w kolorze nadwozia. |  |
| 8. | Pojemność bagażnika min. 500 l bez składania tylnej kanapy. |  |
| 9. | Automatyczna skrzynia biegów. |  |
| 10. | Aktywny tempomat minimum do 200 km/h. |  |
| 11. | Elektroniczne systemy zwiększające bezpieczeństwo (min. ABS, ESP, ASR). |  |
| 12. | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera oraz boczne. |  |
| 13. | Fotele przednie regulowane na wysokość wraz z regulacją pod lędźwie. |  |
| 14. | Podłokietniki z przodu i z tyłu. |  |
| 15. | Przednie światła przeciwmgłowe. |  |
| 16. | Reflektory główne FULL LED z adaptacyjnym oświetleniem. |  |
| 17. | Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego. |  |
| 18. | Klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa z regulacją elektroniczną. |  |
| 19. | Radio fabryczne dotykowe z DAB+ sterowane z kolumny kierowniczej, wejścia USB |  |
| 20. | Cyfrowy zestaw wskaźników. |  |
| 21. | Głośniki z przodu i z tyłu – minimum 7. |  |
| 22. | Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne. |  |
| 23. | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu. |  |
| 24. | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu. |  |
| 25. | Immobiliser – fabryczny; alarm – fabryczny. |  |
| 26. | Centralny zamek fabryczny zdalnie sterowany pilotem. |  |
| 27. | System nawigacji z mapą Europy. |  |
| 28. | Klapa bagażnika sterowana elektronicznie. |  |
| 29. | Komputer pokładowy. |  |
| 30. | Tapicerka ciemna, materiałowa. |  |
| 31. | Dywaniki gumowe. |  |
| 32. | Czujnik deszczu. |  |
| 33. | Obręcze kół ze stopów lekkich min. 17 cali. |  |
| 34. | Koło zapasowe. |  |
| 35. | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy. |  |
| 36. | Elektromechaniczny hamulec postojowy. |  |
| 37. | Wspomaganie ruszania pod wzniesienie. |  |
| 38. | Podgrzewane fotele przednie. |  |
| 39. | Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby. |  |
| 40. | Kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania wraz z systemem hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem. |  |
| 41. | Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy. |  |
| 42. | Asystent pasa ruchu wraz funkcją monitorowania martwego pola. |  |
| 43. | Przycisk SOS w samochodzie, który automatycznie wzywa pomoc w razie wypadku. |  |
| 44. | Wycieraczka tylnej szyby. |  |
| 45. | Minimalny okres gwarancji na układ jezdny (napędowy) – 2 lata, lakier - 3 lata, perforacja nadwozia – 10 lat. |  |
| 46. | Pakiet przeglądów minimum 48 miesięcy do 80 000 km |  |
| 47. | Oferowany samochód musi spełniać normę emisji zanieczyszczeń min. Euro 6. |  |
| 48. | Termin dostawy. |  |